**Самостоятельная работа**

**5 класс (швейное дело)**

**I четверть**

**Достаточный уровень**

«Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями на стойке»

*Инструкционная карта*

1. Наметить место пришивания пуговицы. Закрепить нитку на лицевой стороне ткани.
2. Пришить пуговицу 2 – 4 стежками. При пришивании, пуговицу слегка оттянуть, чтобы она неплотно прилегала к ткани.
3. Вывести иглу на лицевую сторону, обвить нитки под пуговицей 4 – 5 раз. Получится стойка на изнаночной стороне ткани.

**Минимальный уровень**

«Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями на стойке»

*Инструкционная карта*

1. Наметить место пришивания пуговицы. Закрепить нитку на лицевой стороне ткани (с помощью педагога).
2. Пришить пуговицу 2 – 4 стежками. При пришивании, пуговицу слегка оттянуть, чтобы она неплотно прилегала к ткани (с помощью педагога).
3. Вывести иглу на лицевую сторону, обвить нитки под пуговицей 4 – 5 раз. Получится стойка на изнаночной стороне ткани (с помощью педагога).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Намечают место пришивания пуговицы. Закрепляют нитку на лицевой стороне ткани.
* Пришивают пуговицу 2 – 4 стежками. При пришивании, пуговицу слегка оттягивают, чтобы она не плотно прилегала к ткани.
* Выводят иглу на лицевую сторону, обвивают нитки под пуговицей 4 – 5 раз. Получается стойка.
 |
| Минимальный уровень | * Намечают место пришивания пуговицы. Закрепляют нитку на лицевой стороне ткани (с помощью учителя).
* Пришивают пуговицу 2 – 4 стежками. При пришивании, пуговицу слегка оттягивают, чтобы она не плотно прилегала к ткани (с помощью учителя).
* Выводят иглу на лицевую сторону, обвивают нитки под пуговицей 4 – 5 раз. Получается стойка (с помощью учителя).
 |

**Самостоятельная работа**

**5 класс (швейное дело)**

**II четверть**

**Достаточный уровень**

**«**Выполнение обтачного шва»

*Инструкционная карта*

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы, сколоть булавками, сметать по трем сторонам.
2. Соединить детали по трем сторонам машинной строчкой (обтачать) на расстоянии 5 – 7 мм от срезов. ***(***При изменении направления строчки в углах детали на поворотах иглу оставлять в ткани).
3. Срезать ткань в углах, на 2 мм не дорезая до машинной строчки, удалить нитки строчек временного назначения.
4. Вывернуть образец на лицевую сторону, выправить углы, выправит шов на ребро и выметать, приутюжить шов. Удалить нитки временного назначения.

**Минимальный уровень**

**«**Выполнение обтачного шва»

*Инструкционная карта*

1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы, сколоть булавками, сметать по трем сторонам (с помощью педагога).
2. Соединить детали по трем сторонам машинной строчкой (обтачать) на расстоянии 5 – 7 мм от срезов. (При изменении направления строчки в углах детали на поворотах иглу оставлять в ткани с помощью педагога).
3. Срезать ткань в углах, на 2 мм не дорезая до машинной строчки, удалить нитки строчек временного назначения (с помощью педагога).
4. Вывернуть образец на лицевую сторону, выправить углы, выправить шов на ребро и выметать, приутюжить шов. Удалить нитки временного назначения (с помощью педагога).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Складывают две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают булавками, сметывают по трем сторонам.
* Соединяют детали по трем сторонам машинной строчкой (обтачивают) на расстоянии 5 – 7 мм от срезов. (При изменении направления строчки в углах детали на поворотах иглу оставляют в ткани).
* Срезают ткань в углах, на 2 мм не дорезая до машинной строчки, удаляют нитки строчек временного назначения.
* Вывертывают образец на лицевую сторону, выправляют углы, выправляют шов на ребро и выметывают, приутюживают шов. Удаляют нитки временного назначения.
 |
| Минимальный уровень | * Складывают две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают булавками, сметывают по трем сторонам (с помощью учителя).
* Соединяют детали по трем сторонам машинной строчкой (обтачивают) на расстоянии 5 – 7 мм от срезов. (При изменении направления строчки в углах детали на поворотах иглу оставляют в ткани с помощью учителя).
* Срезают ткань в углах, на 2 мм не дорезая до машинной строчки, удаляют нитки строчек временного назначения (с помощью учителя).
* Вывертывают образец на лицевую сторону, выправляют углы, выправляют шов на ребро и выметывают, приутюживают шов. Удаляют нитки временного назначения (с помощью учителя).
 |

**Самостоятельная работа**

**5 класс (швейное дело)**

**III четверть**

**Достаточный уровень**

**«**Выполнение двойного шва»

*Инструкционная карта*

1. Сложить детали изнаночной стороной внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать.
2. Стачать детали, выполнить первую строчку. Ширина шва 3 – 5 мм.
3. Удалить нитки временного назначения, разутюжить шов.
4. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов, выметать кант на ребро.
5. Выполнить вторую строчку. Ширина шва 5 – 7 мм. Приутюжить шов. Удалить нитки временного назначения.

**Минимальный уровень**

**«**Выполнение двойного шва»

*Инструкционная карта*

1. Сложить детали изнаночной стороной внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать (с помощью педагога).
2. Стачать детали, выполнив первую строчку. Ширина шва 3 – 5 мм (с помощью педагога).
3. Удалить нитки временного назначения, разутюжить шов (с помощью педагога).
4. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов, выметать кант на ребро (с помощью педагога).
5. Выполнить вторую строчку. Ширина шва 5 – 7 мм. Приутюжить шов. Удалить нитки временного назначения (с помощью педагога).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Складывают детали изнаночной стороной внутрь, уравнивают срезы, скалывают, сметывают.
* Стачивают детали, выполняют первую строчку. Ширина шва 3 – 5 мм.
* Удаляют нитки временного назначения, разутюживают шов.
* Вывертывают образец на изнаночную сторону, выправляют шов, выметывают кант на ребро.
* Выполняют вторую строчку. Ширина шва 5 – 7 мм. Приутюживают шов. Удаляют нитки временного назначения.
 |
| Минимальный уровень | * Складывают детали изнаночной стороной внутрь, уравнивают срезы, скалывают, сметывают (с помощью учителя).
* Стачивают детали, выполняют первую строчку. Ширина шва 3 – 5 мм (с помощью учителя).
* Удаляют нитки временного назначения, разутюживают шов (с помощью педагога).
* Вывертывают образец на изнаночную сторону, выправляют шов, выметывают кант на ребро (с помощью учителя).
* Выполняют вторую строчку. Ширина шва 5 – 7 мм. Приутюживают шов. Удаляют нитки временного назначения (с помощью учителя).
 |

**Самостоятельная работа**

**5 класс (швейное дело)**

**IV четверть**

**Достаточный уровень**

«Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами»

*Инструкционная карта*

1. Подогнуть срезы детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 1см. Заметать по сгибу, приутюжить.
2. Сложить деталь вдоль пополам, уравнять подогнутые края детали, наметать.
3. Проложить машинную строчку на расстоянии 2мм от подогнутых краев. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов.

**Минимальный уровень**

«Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами»

*Инструкционная карта*

1. Подогнуть срезы детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 1см. Заметать по сгибу, приутюжить (с помощью педагога).
2. Сложить деталь вдоль пополам, уравнять подогнутые края детали, наметать (с помощью педагога).
3. Проложить машинную строчку на расстоянии 2мм от подогнутых краев. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов (с помощью педагога).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Подгибают срезы детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 1см. Заметывают по сгибу, приутюживают.
* Складывают деталь вдоль пополам, уравнивают подогнутые края детали, наметывают.
* Прокладывают машинную строчку на расстоянии 2мм от подогнутых краев. Удаляют нитки строчек временного назначения, приутюживают шов.
 |
| Минимальный уровень | * Подгибают срезы детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 1см. Заметывают по сгибу, приутюживают (с помощью учителя).
* Складывают деталь вдоль пополам, уравнивают подогнутые края детали, наметывают (с помощью учителя).
* Прокладывают машинную строчку на расстоянии 2мм от подогнутых краев. Удаляют нитки строчек временного назначения, приутюживают шов (с помощью учителя).
 |

**Самостоятельная работа**

**6 класс (швейное дело)**

**I четверть**

**Достаточный уровень**

«Выполнение сборок машинным способом»

*Инструкционная карта*

1. Выполнить разметку на первой детали размером 15х30 см. Расстояние от среза детали до первой линии 10 мм, между линиями 5 мм.
2. Проложить по намеченным линиям две параллельные строчки для образования сборок. В начале и в конце строчек оставить концы ниток длиной 10-15 см.
3. Собрать срез детали за нитки до размера второй детали, концы ниток завязать узелками. Распределить сборки равномерно по всей линии обработки.
4. Наложить вторую деталь лицевой стороной на изнаночную сторону первой детали, уравнять срезы, приколоть вторую деталь к первой между строчками сборки, приметать (меньшую деталь к большей). Проложить закрепляющую строчку между параллельными строчками. Удалить нитки временного назначения.

**Минимальный уровень**

 «Выполнение сборок машинным способом»

*Инструкционная карта*

1. Выполнить разметку на первой детали размером 15х30 см. Расстояние от среза детали до первой линии 10 мм, между линиями 5 мм (с помощью педагога).
2. Проложить по намеченным линиям две параллельные строчки для образования сборок. В начале и в конце строчек оставить концы ниток длиной 10-15 см (с помощью педагога).
3. Собрать срез детали за нитки до размера второй детали, концы ниток завязать узелками. Распределить сборки равномерно по всей линии обработки (с помощью педагога).
4. Наложить вторую деталь лицевой стороной на изнаночную сторону первой детали, уравнять срезы, приколоть вторую деталь к первой между строчками сборки, приметать (меньшую деталь к большей). Проложить закрепляющую строчку между параллельными строчками. Удалить нитки временного назначения (с помощью педагога).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Выполняют разметку на первой детали размером 15х30 см. Расстояние от среза детали до первой линии 10 мм, между линиями 5 мм.
* Прокладывают по намеченным линиям две параллельные строчки для образования сборок. В начале и в конце строчек оставляют концы ниток длиной 10-15 см.
* Собирают срез детали за нитки до размера второй детали, концы ниток завязать узелками. Распределяют сборки равномерно по всей линии обработки.
* Накладывают вторую деталь лицевой стороной на изнаночную сторону первой детали, уравнивают срезы, прикалывают вторую деталь к первой между строчками сборки, приметывают (меньшую деталь к большей). Прокладывают закрепляющую строчку между параллельными строчками. Удаляют нитки временного назначения.
 |
| Минимальный уровень | * Выполняют разметку на первой детали размером 15х30 см. Расстояние от среза детали до первой линии 10 мм, между линиями 5 мм (с помощью педагога).
* Прокладывают по намеченным линиям две параллельные строчки для образования сборок. В начале и в конце строчек оставляют концы ниток длиной 10-15 см (с помощью педагога).
* Собирают срез детали за нитки до размера второй детали, концы ниток завязать узелками. Распределяют сборки равномерно по всей линии обработки (с помощью педагога).
* Накладывают вторую деталь лицевой стороной на изнаночную сторону первой детали, уравнивают срезы, прикалывают вторую деталь к первой между строчками сборки, приметывают (меньшую деталь к большей). Прокладывают закрепляющую строчку между параллельными строчками. Удаляют нитки временного назначения (с помощью педагога).
 |

**Самостоятельная работа**

**6 класс (швейное дело)**

**II четверть**

**Достаточный уровень**

«Обработка горловины косой двойной обтачкой»

*Инструкционная карта*

1. Измерить срез горловины сантиметровой лентой. Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм.
2. Сметать и стачать косую обтачку в кольцо. Удалить нитки временного назначения, разутюжить шов, срезать уголки. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметать срезы.
3. Наложить обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, уравнять срезы, приметать. Обтачать горловину по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполнить надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку.
4. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант на обтачки, равный 1 – 2 мм. Наметать обтачку на деталь сорочки, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба.

Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.

**Минимальный уровень**

«Обработка горловины косой двойной обтачкой»

*Инструкционная карта*

1. Измерить срез горловины сантиметровой лентой. Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм (с помощью учителя).
2. Сметать и стачать косую обтачку в кольцо. Удалить нитки временного назначения, разутюжить шов, срезать уголки. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметать срезы (с помощью учителя).
3. Наложить обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, уравнять срезы, приметать. Обтачать горловину по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполнить надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку (с помощью учителя).
4. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант на обтачки, равный 1 – 2 мм. Наметать обтачку на деталь сорочки, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить (с помощью учителя).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Измеряют срез горловины сантиметровой лентой. Отмеряют косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм.
* Сметывают и стачивают косую обтачку в кольцо. Удаляют нитки временного назначения, разутюживают шов, срезают уголки. Складывают обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметывают срезы.
* Накладывают обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, уравнивают срезы, приметывают. Обтачивают горловину по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполняют надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку.
* Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант на обтачке, равный 1 – 2 мм.
* Наметывают обтачку на деталь сорочки, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрачивают на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба. Удаляют нитки строчек временного назначения, приутюживают.
 |
| Минимальный уровень | * Измеряют срез горловины сантиметровой лентой. Отмеряют косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм (с помощью педагога).
* Сметывают и стачивают косую обтачку в кольцо. Удаляют нитки временного назначения, разутюживают шов, срезают уголки. Складывают обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметывают срезы (с помощью педагога).
* Накладывают обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, уравнивают срезы, приметывают. Обтачивают горловину по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполняют надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку (с помощью педагога).
* Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант на обтачке, равный 1 – 2 мм (с помощью педагога).
* Наметывают обтачку на деталь сорочки, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрачивают на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба. Удаляют нитки строчек временного назначения, приутюживают (с помощью педагога).
 |

**Самостоятельная работа**

**6 класс (швейное дело)**

**III четверть**

**Достаточный уровень**

«Обработка накладного кармана с отворотом»

*Инструкционная карта*

1. Раскроить основную деталь и деталь кармана с припуском на отворот. Долевые нити основной детали и детали кармана должны иметь одно направление.
2. Раскроить деталь обтачки по форме верхнего среза кармана. К линии перегиба (нижнего среза) обтачки прибавить 20 – 30 мм на перегиб отворота.
3. Наметить место расположения кармана на основной детали строчками прямых стежков.
4. Проложить строчку прямых стежков по линии перегиба отворота на крое кармана.
5. Подогнуть нижний срез обтачки на изнаночную сторону, заметать по сгибу, приутюжить.
6. Сложить детали кармана и обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать. Обтачать по линии припуска на шов. Удалить нитки строчек временного назначения. Сделать надсечки на крутых поворотах, не задевая машинную строчку.
7. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов на ребро, приутюжить.
8. Проложить строчку мелких прямых стежков на расстоянии 3 – 4 мм от срезов.
9. Наложить шаблон на изнаночную сторону кармана по линии припуска на шов. Собрать срез кармана за нитку по форме шаблона, приутюжить с лицевой стороны.
10. Вывернуть шаблон, заметать по сгибу. Настрочить обтачку на деталь кармана на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба. Отогнуть отворот по линии перегиба на лицевую сторону, приутюжить сгиб.
11. Наложить карман на основную деталь по разметке, приколоть, наметать. Настрочить карман на основную деталь, выполнить закрепку. Удалить нитки временного назначения.

**Минимальный уровень**

«Обработка накладного кармана с отворотом»

*Инструкционная карта*

1. Раскроить основную деталь и деталь кармана с припуском на отворот. Долевые нити основной детали и детали кармана должны иметь одно направление (с помощью учителя).
2. Раскроить деталь обтачки по форме верхнего среза кармана. К линии перегиба (нижнего среза) обтачки прибавить 20 – 30 мм на перегиб отворота (с помощью учителя).
3. Наметить место расположения кармана на основной детали строчками прямых стежков (с помощью учителя).
4. Проложить строчку прямых стежков по линии перегиба отворота на крое кармана (с помощью учителя).
5. Подогнуть нижний срез обтачки на изнаночную сторону, заметать по сгибу, приутюжить (с помощью учителя).
6. Сложить детали кармана и обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать. Обтачать по линии припуска на шов. Удалить нитки строчек временного назначения. Сделать надсечки на крутых поворотах, не задевая машинную строчку (с помощью учителя).
7. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов на ребро, приутюжить (с помощью учителя).
8. Проложить строчку мелких прямых стежков на расстоянии 3 – 4 мм от срезов (с помощью учителя).
9. Наложить шаблон на изнаночную сторону кармана по линии припуска на шов. Собрать срез кармана за нитку по форме шаблона, приутюжить с лицевой стороны (с помощью учителя).
10. Вывернуть шаблон, заметать по сгибу. Настрочить обтачку на деталь кармана на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба. Отогнуть отворот по линии перегиба на лицевую сторону, приутюжить сгиб (с помощью учителя).
11. Наложить карман на основную деталь по разметке, приколоть, наметать. Настрочить карман на основную деталь, выполнить закрепку. Удалить нитки временного назначения (с помощью учителя).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Раскраивают основную деталь и деталь кармана с припуском на отворот.
* Раскраивают деталь обтачки по форме верхнего среза кармана.
* Намечают место расположения кармана на основной детали.
* Прокладывают строчку прямых стежков по линии перегиба отворота на крое кармана.
* Подгибают нижний срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают по сгибу, приутюживают.
* Складывают детали кармана и обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают, сметывают. Обтачивают по линии припуска на шов. Удаляют нитки строчек временного назначения. Делают надсечки на крутых поворотах, не задевая машинную строчку.
* Вывертывают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов на ребро, приутюживают.
* Прокладывают строчку мелких прямых стежков на расстоянии 3 – 4 мм от срезов.
* Накладывают шаблон на изнаночную сторону кармана по линии припуска на шов. Собирают срез кармана за нитку по форме шаблона, приутюживают с лицевой стороны.
* Вывертывают шаблон, заметывают по сгибу. Настрачивают обтачку на деталь кармана на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба. Отгибают отворот по линии перегиба на лицевую сторону, приутюживают сгиб.
* Накладывают карман на основную деталь по разметке, прикалывают, наметывают. Настрачивают карман на основную деталь, выполняют закрепку. Удаляют нитки временного назначения.
 |
| Минимальный уровень | * Раскраивают основную деталь и деталь кармана с припуском на отворот (с помощью учителя).
* Раскраивают деталь обтачки по форме верхнего среза кармана (с помощью учителя).
* Намечают место расположения кармана на основной детали (с помощью учителя).
* Прокладывают строчку прямых стежков по линии перегиба отворота на крое кармана (с помощью учителя).
* Подгибают нижний срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают по сгибу, приутюживают (с помощью учителя).
* Складывают детали кармана и обтачки лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают, сметывают. Обтачивают по линии припуска на шов. Удаляют нитки строчек временного назначения. Делают надсечки на крутых поворотах, не задевая машинную строчку (с помощью учителя).
* Вывертывают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов на ребро, приутюживают (с помощью учителя).
* Прокладывают строчку мелких прямых стежков на расстоянии 3 – 4 мм от срезов (с помощью учителя).
* Накладывают шаблон на изнаночную сторону кармана по линии припуска на шов. Собирают срез кармана за нитку по форме шаблона, приутюживают с лицевой стороны (с помощью учителя).
* Вывертывают шаблон, заметывают по сгибу. Настрачивают обтачку на деталь кармана на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба. Отгибают отворот по линии перегиба на лицевую сторону, приутюживают сгиб (с помощью учителя).
* Накладывают карман на основную деталь по разметке, прикалывают, наметывают. Настрачивают карман на основную деталь, выполняют закрепку. Удаляют нитки временного назначения (с помощью учителя).
 |

**Самостоятельная работа**

**6 класс (швейное дело)**

**IV четверть**

**Достаточный уровень**

«Пошив головного убора»

*Инструкционная карта*

1. Соединить клинья головки по три настрочным швом. Детали стачивать без предварительного сметывания. Стачной шов выполнять с ориентиром на большой рожок лапки.
2. Сложить две части головки лицевыми сторонами внутрь, соединить настрочным швом, приутюжить швы.
3. Соединить клинья подкладки по три стачным швом, затем две части подкладки соединить вместе стачным швом.
4. Разутюжить швы подкладки на колодочке. Проверить качество утюжки с лицевой стороны.
5. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь, сколоть.
6. Обтачать отлетные срезы детали. Выполнить надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку.
7. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выправить шов, выметать на ребро, приутюжить.
8. Выполнить отстрочку козырька ориентиром на рожок лапки. Отутюжить козырек.
9. Наложить козырек на лицевую сторону головки, совместить нижний срез головки и срез притачивания козырька, сколоть, сметать.
10. Сложить головку и подкладку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть.
11. Наметить место отверстия для вывертывания деталей(7 см) со стороны затылочной части.
12. Обтачать головку и подкладку от метки до метки на расстоянии 7 мм от срезов.
13. Вывернуть кепи на лицевую сторону, расправить шов между козырьком и головкой, выправить и выметать шов, образуя со стороны подкладки кант из деталей головки, равный 1-2 мм.
14. Проложить отделочную строчку по нижнему краю кепи, одновременно застрачивая отверстие для вывертывания. Удалить нитки строчек временного назначения. Отутюжить готовое изделие.

**Минимальный уровень**

«Пошив головного убора»

*Инструкционная карта*

1. Соединить клинья головки по три настрочным швом. Детали стачивать без предварительного сметывания. Стачной шов выполнять с ориентиром на большой рожок лапки (с помощью учителя).
2. Сложить две части головки лицевыми сторонами внутрь, соединить настрочным швом, приутюжить швы (с помощью учителя).
3. Соединить клинья подкладки по три стачным швом, затем две части подкладки соединить вместе стачным швом (с помощью учителя).
4. Разутюжить швы подкладки на колодочке. Проверить качество утюжки с лицевой стороны (с помощью учителя).
5. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь, сколоть (с помощью учителя).
6. Обтачать отлетные срезы детали. Выполнить надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку (с помощью учителя).
7. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выправить шов, выметать на ребро, приутюжить (с помощью учителя).
8. Выполнить отстрочку козырька ориентиром на рожок лапки. Отутюжить козырек (с помощью учителя).
9. Наложить козырек на лицевую сторону головки, совместить нижний срез головки и срез притачивания козырька, сколоть, сметать (с помощью учителя).
10. Сложить головку и подкладку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть (с помощью учителя).
11. Наметить место отверстия для вывертывания деталей(7 см) со стороны затылочной части (с помощью учителя).
12. Обтачать головку и подкладку от метки до метки на расстоянии 7 мм от срезов (с помощью учителя).
13. Вывернуть кепи на лицевую сторону, расправить шов между козырьком и головкой, выправить и выметать шов, образуя со стороны подкладки кант из деталей головки, равный 1-2 мм (с помощью учителя).
14. Проложить отделочную строчку по нижнему краю кепи, одновременно застрачивая отверстие для вывертывания. Удалить нитки строчек временного назначения. Отутюжить готовое изделие (с помощью учителя).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предметные результаты |
| Достаточный уровень | * Соединяют клинья головки по три настрочным швом. Детали стачивают без предварительного сметывания.
* Складывают две части головки лицевыми сторонами внутрь, соединяют настрочным швом, приутюживают швы.
* Соединяют клинья подкладки по три стачным швом, затем две части подкладки соединяют вместе.
* Разутюживают швы подкладки на колодочке. Проверяют качество утюжки с лицевой стороны.
* Складывают детали козырька лицевыми сторонами внутрь, скалывают.
* Обтачивают отлетные срезы детали. Выполняют надсечки на закругленном срезе шва.
* Вывертывают козырек на лицевую сторону, выправляют шов, выметывают на ребро, приутюживают.
* Выполняют отстрочку козырька. Отутюживают козырек.
* Накладывают козырек на лицевую сторону головки, совмещают нижний срез головки и срез притачивания козырька, скалывают, сметывают.
* Сладывают головку и подкладку лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают.
* Намечают место отверстия для вывертывания деталей(7 см) со стороны затылочной части.
* Обтачивают головку и подкладку.
* Вывертывают кепи на лицевую сторону, расправляют шов между козырьком и головкой, выправляют и выметывают шов, образуя со стороны подкладки кант из деталей головки.
* Прокладывают отделочную строчку по нижнему краю кепи, одновременно застрачивают отверстие для вывертывания. Удаляют нитки строчек временного назначения. Отутюживают готовое изделие.
 |
| Минимальный уровень | * Соединяют клинья головки по три настрочным швом. Детали стачивают без предварительного сметывания (с помощью учителя).
* Складывают две части головки лицевыми сторонами внутрь, соединяют настрочным швом, приутюживают швы (с помощью учителя).
* Соединяют клинья подкладки по три стачным швом, затем две части подкладки соединяют вместе (с помощью учителя).
* Разутюживают швы подкладки на колодочке. Проверяют качество утюжки с лицевой стороны (с помощью учителя).
* Складывают детали козырька лицевыми сторонами внутрь, скалывают (с помощью учителя).
* Обтачивают отлетные срезы детали. Выполняют надсечки на закругленном срезе шва (с помощью учителя).
* Вывертывают козырек на лицевую сторону, выправляют шов, выметывают на ребро, приутюживают (с помощью учителя).
* Выполняют отстрочку козырька. Отутюживают козырек (с помощью учителя).
* Накладывают козырек на лицевую сторону головки, совмещают нижний срез головки и срез притачивания козырька, скалывают, сметывают (с помощью учителя).
* Сладывают головку и подкладку лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают (с помощью учителя).
* Намечают место отверстия для вывертывания деталей(7 см) со стороны затылочной части (с помощью учителя).
* Обтачивают головку и подкладку (с помощью учителя).
* Вывертывают кепи на лицевую сторону, расправляют шов между козырьком и головкой, выправляют и выметывают шов, образуя со стороны подкладки кант из деталей головки (с помощью учителя).
* Прокладывают отделочную строчку по нижнему краю кепи, одновременно застрачивают отверстие для вывертывания. Удаляют нитки строчек временного назначения. Отутюживают готовое изделие (с помощью учителя).
 |